Vprašalnik za pridobitev ponudbe hidromehanske in elektro opreme za mHE

Kontakt:

Podjetje:

Odgovorna oseba:

Naslov:

Država/poštna številka/pošta:

Tel:

E-mail:

Podatki o projektu

Ime projekta:

Lokacija projekta:

GPS koordinate:	N	E

Nadmorska višina lokacije projekta: m.n.m.

Bruto višina: m	Neto višina:	m

Bruto višina je definirana kor višinska razlika med zgornjo in spodnjo vodo.

Prosimo predložite naslednje informacije:

Zgornja gladina vode:	m.n.m.

Nivo vode pri Qmax:	m.n.m.

Nivo vode pri Qmin:	m.n.m.

Raven tal vode v strojnici:	m.n.m.

Sistem pitne vode:	☐ YES	☐ NO

V primeru pitne vode, vrednost obstoječega tlaka bar

Količina vode na razpolago po mesecih:

Uporabni pretok = po odbitku minimalnega pretoka.

Max.:	l/s	cca. mesecev/leto

Povprečno:	l/s	cca. mesecev/leto

Min.:	l/s	cca. mesecev/leto

Zaželena je krivulja trajanja pretoka, v kolikor je na razpolago.

Možnost rezervoarja vode?	☐ YES	☐ NO

Površina:	m² Globina: m

Rezervoar bo pripomogel k ohranjanju turbine skozi celo leto, ko se pretoki spreminjajo v dnevnem času.

Kako poteka pretok vode do turbine:

☐ Odprti kanal: dolžina:m	širina × višina: m

☐ Cevovod: dolžina: m	material:

Notranji premer:	mm debelina stene: mm

Max. dovoljen pritisk v cevovodu:	bar

Potrebno za izračun neto padca in zmogljivosti regulatorja.

Generator:

☐ Sinhron	☐ Asinhron	☐ Permanent magnet

Napetost generatorja: V Frekvenca:	Hz

☐ Drugo:

Trifazni indukcijski generator se lahko uporablja za delovanje vzporedno z omrežjem. Električni tok se napaja v javno omrežje.

Trifazni sinhroni generator je potreben za samostojno proizvodnjo ali za vzporedno obratovanje omrežja s sposobnostjo zagotavljanja zasilnega napajanja v primeru okvare omrežja.

Črpalke, mlini, žagarski stroji itd.

Način delovanja:

☐ Paralelno delovanje Regulacija turbin z vzporednim obratovanjem omrežja, nadzorovano z razpoložljivim pretokom (signal vodostaja).

☐ Otočno Samostojno delovanje zahteva nadzor hitrosti, da se preprečijo odstopanja frekvence zaradi sprememb obremenitve.

☐ Otočno in paralelno (najdražja opcija) Regulacija turbine se lahko spreminja med krmiljenjem nivoja vode za vzporedno delovanje omrežja in nadzorom hitrosti za samostojno (otočno) delovanje.

Avtomatska regulacija

☐ Po nivoju vode	☐ Drugo:

Kvaliteta vode (npr. Vsebnost mulja, ph-vrednost, slana voda …):

Sklop dobave

☐ Turbina

☐ Glavni ventil

☐ Regulacija

☐ Generator

☐ Srednje napetostne stikalne naprave

☐ Zapornice

☐ Čistilni stroj

☐ Transformator
Napetost mreže V

☐ Pomožni transformator

Rok za pridobitev ponudbe:

Namen ponudbe:

Gradnja nove elektrarne, posodobitev obstoječe elektrarne, študija izvedljivosti, razpis…

V primeru obnove mHE oz. namestitve opreme v obstoječ objekt, prosimo za načrt stavbe

_______________________________________

Kraj in datum	Podpis